符号 含义

A Address 地址

DI Data input 数据输入

DO Data output 数据输出

CK Clock

CEB Chip enable

WEB Write enable

GWEB Global write enable

EMC Extra margin control

EMCE Extra margin control enable

LS Light sleep

DS Deep sleep

SD Shut down